
Anweisungen

**Ge**



Teil 1

**Pb**

**Bi**

**Po**

**Ge**

**Sn**

**Pb**

**Fl**

**At**

**Ba**

**Cs**

**Ba**

**Xe**

**Rn**

**Xe**

**Rn**

1. Schneiden Sie die beiden Teile aus. Die grauen Teile dienen der Stabilität und sollten nicht ausgeschnitten werden.
2. Falten Sie H hinter He.
3. Legen Sie Teil 2 mit der Oberseite nach oben auf eine ebene Fläche. Tragen Sie Klebstoff auf die Elemente mit den grauen Buchstaben Ba og Ra und auf die Unterseite auf.

Kleben Sie Teil 3 (Ba und Rf) auf Teil 2.

1. Wiederholen Sie dies für Hf und Rf.
2. Wiederholen Sie dies für Teil 1 und Teil 2 mit den Elementen Ca, Sr, Ba und Ra.

**H**

1. Wiederholen Sie den Vorgang mit den Elementen Ge, Sn, Pb und Fl.

**He**

1. Kleben Sie die Enden von Teil 1, Elemente Ne bis Og, zusammen.

**Li Be B C N O F**

**Li**

**Be**

**B**

**C**

**N**

**Ne**

Teil 2

**Na Mg AI Si P S**

**Al**

**Si**

**Ge**

**P**

**As**

**Sb**

**O**

**S**

**Se**

**Te**

**F**

**Cl**

**Br**

**I**

**Ca**

**K**

**Rb**


**Ca**

**Sr**

**Ne**

**Ar**

**Kr**



**Sc**

**Y**

**T**

**V**

**Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga**

**Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In**

**Hf Ta W Re Os**

**Ir**

**Pt Au Hg Tl**

**Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh**

**i**

**Ar**

**As Se**

**Ge**

**Kr**

**Sr**

**Sb Te**


**Sn**


**Sn**

**Bi Po**

**Pb**

**Og**

Teil 3



**La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf**

**Ac Th Pa**

**U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf**

**Fl**

**Mc**

**Lv**

**Ts**

**Ra**

**Fr**

**Ra**

**Ba**

**Ra**

**Og**