H He

B C N O F Ne Li Be

# 

AI Si P S CI A Na Mg

Au Hg TI Pb Bi Po - Rn Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Rh Pd



Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni

Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Rb Sr Yt Zr Cb Mo Ma Ru Rh Pd

Anleitung

1. Schneiden Sie die verschiedenen Teile entlang der Außenlinien aus.
2. Machen Sie einen Schnitt unter H, Al, Si und P.
3. Falten Sie H hinter He und kleben Sie es fest.
4. Legen Sie die Falz bei B und Al hinter Be und Mg und kleben Sie sie zusammen.

- Ra Ac Th Ux2 U

1. Falten Sie die Reihen mit Mn und Fe und kleben Sie sie wie auf dem rechten Bild gezeigt zusammen.
2. Wiederholen Sie den Vorgang mit den Reihen mit Ni und Cu wie auf dem Bild gezeigt.
3. Kleben Sie die Falte von La und Ac auf die Rückseite des leeren Quadrats von Lu und Lr.
4. Kleben Sie die leeren Quadrate von La und Lu auf die leeren Quadrate zwischen Ba und Hf. Siehe linkes Bild.